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Netzwerk besteht aus mindestens 2 Computern


LAN, MAN, WAN, GAN


Netzwerke ermöglichen Zugriff auf Daten und Peripheriegeräte, Kosteneinsparung, effizientes Arbeiten


Peer to Peer und Serverbasierte Netzwerke


Beachten von Größe, Zugriffskontrolle, Datensicherheit, Kosten, Verwaltung, Netzwerkverkehr und Anforderungen der User


spezialisierte Server


Datei- und Druckserver dienen dem Speichern von Daten


Anwendungsserver liefern die Ergebnisse einer Abfrage


Mail – Server  (Senden von Nachrichten)


Fax – Server


Kommunikationsserver verwalten Datenfluß zwischen Netzwerken


Windows NT Server verwaltet sogenannte Domänen


SMP (Symmetrisches Mehrprozessorsystem)


Unterstützung verschiedener Plattformen


255 Zeichen Datei- und Verzeichnislänge


Datei- und Partitionsgröße 16 Exabyte


Freigabe von Verzeichnisressourcen über NT Explorer, Arbeitsplatz oder NET SHARE am Prompt


Datensicherheit / Datensicherung


Kombinierte Netzwerke


Verwendung von dedizierten Servern und Peers


Serverhardware


Mindestens 12 MB RAM und 486 Prozessor


Netzwerktopologien


Busnetz, Sternnetz, Ringnetz


Busnetz ist passive Topologie


Ringnetz ist aktive Topologie (Computer sind gleichzeitig Repeater)


Sternnetz (Verbindung über Hubs)


LAN Erweiterung


BNC- Kupplung, Repeater


Hubs


Passive Hubs (Verteiler)


Aktive Hubs (wie Repeater)


Hybride Hubs (Anschluß verschiedener Kabel, UTP, RG58)


Stern – Busnetz (Netzwerke mit Stern Topologie die über lineare Busse verknüpft sind)


Stern – Ringnetz (logisch Ring, physikalisch Stern)








