Verkabelungen:





TYP		Geschwindigkeit		Distanz		Installation			Störung					Kosten





10BaseT	10Mbps		100 m		Einfach				Sehr empfindlich			Am billigsten


100BaseT	100Mbps		100 m		Einfach				Sehr empfindlich			Teurer als 10BaseT


STP		16-155Mbps		100 m		Relativ Einfach			Einigermaßen robust			Teurer als ThinNet od. UTP


10Base2	10Mbps		185 m		Schwierig			Einigermaßen robust			Billig


10Base5	10Mbps		500 m		Schwieriger als ThinNet		Robuster als die meisten Kabel		Teurer als die meisten Kabel


Glasfaser	100-2Gbps		2000m		Am schwierigsten		Nicht empfindlich			Am teuersten





	


IRQ`s   (Konflikte)





2		meistens Grafikkarte


3		COM2 oder 4


4		COM1 oder 3


5		meistens Soundkarte


7		LPT1


12		PS2 Maus








IBM NETZWERKE SIND TOKEN-RING NETZWERKE - > Token-Übergabe








Repeater/Verstärker	Arbeiten im Physical Layer. Signale werden verstärkt. Können Kabelsegmente verbinden, auch verschiedene Medientypen


			wenn Medienzugiff identisch ist.





Hubs			Zentraler Verbindungspunkt.





Bridges			Arbeiten auf dem Data Link Layer               


